Változások jegyzéke

1. Műszaki leírás javításra került

Labdafogó háló és tartószerkezete: A palánk szó kikerült, mivel tévesen került a szövegbe.
Javítás: „palánk” szó csak a műszaki leírásból lett kivezetve. (Műszaki leírás 5. oldal lap teteje)

Zalakaros, 2026. július 14.

2. Kivitelezői költségvetés pontosítás

A pálya műszaki leírása tartalmazza az 1 m-széles járdát, azonban a tételes költségvetés nem, ez a dolog merült fel pontosítás okán, javításra kerül a kivitelezői költségvetésbe.

Zalakaros, 2026. július 15.

3. Kivitelezői költségvetés pontosítás

A műszaki leírás tartalma szerint a műfű felületet körülvevő területen VIACOLOR burkolat készül. Első lépésben a tükör kiszedés történik, a környezet szintjéhez képest 14 cm mélységig, oldalvonalak mentén 1,5 méter, alapvonalak mögött 2 méter szélességben. Ezek alapján térkő összesen 226 m2, a szegélykő 270 m, a Kivitelezői költségvetésben is javításra került, illetve  hogy az egész pálya alá geotextília kerül.

Zalakaros, 2026. július 23.


