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29. Általános mezőgazdasági terület
34. §
[bookmark: pr267][bookmark: 29](1)[footnoteRef:1] Az általános mezőgazdasági rendeltetésű területek „Má-1”, „Má-2”, „Má-3”, „Má-4”, „Má-5”, „Má-6”, „Má-7”, „Má-8”, „Má-9”, „Má-10” és „Má-11” jelű övezetekre tagolódnak. [1:  Módosította a 21/2018 (XII.14.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2019. január 15-től.] 

(2) Az általános mezőgazdasági övezet területén a Natura2000 természeti védettséggel nem érintett területeken 
a) szántóművelési ágban lévő területen a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló gazdasági építmény, gyepművelési ágban lévő területen hagyományos, almos állattartó épület építhető;
b) a szőlőművelési ágban lévő területen a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület, gyümölcsművelési ágban lévő területen a termelést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület helyezhető el;
c) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;
d) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet felszíni vizektől legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni;
e) lakókocsi, lakó, vagy gazdasági rendeltetésű konténer nem helyezhető el. 
(3) A Natura2000 természeti védettséggel érintett területeken közmű építmény és út kivételével építményt és épületet elhelyezni nem lehet.
(4) Az „Má-1” jelű övezet területén új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – Zalakaros és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. Birtokközpont területén a birtokközpont rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület helyezhető el. 
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(5) Az általános mezőgazdasági övezetek területén az 3. függelék szerinti, a település átlagánál jobb minőségű termőföldet építmény elhelyezése céljából felhasználni (a helyhez kötött létesítmények kivételével), e célból művelés alól kivonni nem lehet. 
(6)[footnoteRef:2] Az általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó építési és telekalakítási szabályok, valamint a települési övezetet érintő kiemelt térségi övezetek:  [2:  Módosította a 21/2018 (XII.14.) Ör. 7. §-a. Hatályos 2019. január 15-től.
] 

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1.
	Övezet jele
	A Btv.  települési övezetet érintő kiemelt térségi övezetei
	Kialakítható legkisebb telekterület
	Beépíthető legkisebb telek területe a művelési ág függvényében
	Beépítési mód
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
	A megengedett legnagyobb beépítési magasság

	2.
	Má-1
	-
	3000 m2
	szántó: 20 ha
rét, legelő: 5 ha
szőlő: 2 ha
gyümölcs: 2 ha
birtokközpont: 2 ha
	Szabadon álló
	szántó: 0,3 % (max. 1000 m2)
rét, legelő: 1 % (max. 1000 m2)
szőlő: 2 % (max. 800 m2)
gyümölcs: 1 % (max. 1000 m2)
birtokközpont összterületének 1%-a, a telek területének 25 %-a
	homlokzatmagasság: 7,5 m
épületmagasság: 6,0 m

	3.
	Má-3
	Ö2
	3000 m2
	szántó: 20 ha
rét, legelő: 5 ha
szőlő: 2 ha
gyümölcs: 3 ha

	Szabadon álló
	szántó: 0,3 % (max. 1000 m2)
rét, legelő: 1 % (max. 1000 m2)
szőlő: 2 % (max. 800 m2)
gyümölcs: 1 % (max. 1000 m2)

	homlokzatmagasság: 7,5 m
épületmagasság: 6,0 m

	4.
	Má-4
	Ö2, T1
	
	
	
	
	

	5.
	Má-5
	T1
	
	
	
	
	

	6.
	Má-6
	Ö1, SZ1
	
	
	
	
	

	7.
	Má-7
	Ö1, SZ1, T1
	
	
	
	
	

	8.
	Má-8
	T1, SZ1
	
	
	
	
	

	9.
	Má-9
	Ö2, SZ1
	
	
	
	
	

	10.
	Má-10
	Ö3, T1, SZ1
	
	
	
	
	

	11.
	Má-11
	Ö2, T1
	
	
	
	
	

	12.
	Má-2
	Ö1, T1
	3000 m2
	-
	-
	-
	-



(7) Az „Má-1”, „Má-5”, „Má-8” és „Má-10” jelű övezetekben a mezőgazdasági technológiai építmények, különösen
a) gabonaszárító berendezés,
b) siló,
c) víztorony valamint 
d) takarmánytároló szin
magassága nem korlátozott.                                             

[bookmark: _GoBack](8) [footnoteRef:3] [3:  Hatályon kívül helyezte az 7/2019. (III.14.) Ör. 17.§- a. Hatálytalan 2019. március 15-től] 

35. §

(1) Az általános mezőgazdasági övezetében a szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívüli lévő telkén engedélyezhető. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. 

(3) Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni.
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